**Инструкция электронного замка.**

1. При покупке сейфа, электронный замок имеет персональный код **‘1234’** и мастер код **‘011223’,** либо **‘00112233’**.
   1. **Для открытия сейфа** наберите Ваш персональный код, на экране появится надпись **‘OPEN’** после чего откройте сейф.
      1. Нажмите **‘\*’** в случае если вы хотите удалить с экрана код, который вы набрали.
      2. В случае ввода неправильного кода, на экране будет появляться надпись **‘Error 1,2,3’**, и после 3-го раза замок заблокируется на 5 минут.
   2. **Для закрытия сейфа** наберите персональный код и нажмите кнопку **‘#’**.
2. Для того чтобы **установить новый персональный код**, наберите старый код (**‘1234’**), на экране появится надпись **‘OPEN’** (либо откройте сейф экстренным ключом), затем наберите новый 6-ти значный код и нажмите **‘#’** для подтверждения.
3. Для того чтобы изменить **мастер код**, введите старый мастер код (**‘011223’,** либо **‘00112233’**), и во время отсчета (на экране появится **‘PS---9,8,7,…’**) нажмите кнопку **‘#’** и введите новый код, на экране появится **‘good’**, означающая что новый мастер код принят.
4. Для **установки времени и даты,** введите мастер код, во время отсчета (на экране появится **‘PS---9,8,7,…’**) нажмите кнопку **‘\*’** и вводите поочередно 2-х значные цифры, **‘YE’** – год, **‘ON’** – месяц, **‘DA’** – день, **‘HO’** – час, **‘IN’** – минута, на экране появится **‘good’**, надпись **‘bug’** означает, что была допущена ошибка в установке даты и времени.

**Экстренные случаи:**

1. Если вы **забыли оба кода, либо электронный замок не функционирует**, воспользуйтесь экстренным ключом для открытия сейфа.
2. Если вы **забыли мастер код**, откройте сейф (персональным кодом, либо экстренным ключом), откройте крышку дверцы (отвинтив 4 болта), на электронной схеме в нижнем правом углу найдите надпись ‘RST’, переместите перемычку (на 1и2 штифты), затем нажмите любую кнопку на клавиатуре - последует сигнал, который будет означать, что мастер код был сброшен на заводской **‘00112233’**. Теперь верните перемычку в ее исходное положение (между 2и3 штифтом) и прикрутите крышку обратно.
3. Если **на экране высветится надпись ‘LOBATT’**, которая означает низкий заряд батарей, поменяйте батареи при первой возможности.

**Дополнительная возможность электронного замка**

У данного электронного замка существует функция записи открывания сейфа, вы можете узнать, в какое время и каким кодом был открыт сейф. Для этого необходимо воспользоваться специальным записывающим устройством (далее ЗУ) (не входит в комплект к сейфу). Подключите ЗУ к электронному замку (под клавиатурой), введите мастер код, во время отсчета (на экране появится **‘PS---9,8,7,…’**) нажмите кнопку **‘0’**, экран покажет **‘SEND’**, затем **‘SUCCES’**. Выньте ЗУ и подключите к компьютеру. Максимальное количество записей составляет 120.

**Важно!**

**Не оставляйте экстренный ключ и дубликаты основного ключа в сейфе!**

**Адреса наших магазинов:**

**1. Ташкент, пр-т Мирзо Улугбека, 7.**

**Магазин "Сейфы"**

*(ориентир: ост. "Ташсельмаш", старое ТашМИ)*

**Tел.: +998 (71) 289-47-35**

**+998 (90) 906-47-52 (Telegram)**

**2. Ташкент, пр-т Бунедкор, 156А.**

**Магазин "Сейфы"**

*(ориентир: Ипподром, "Ок Тулпор")*

**Tел.: +998 (99) 819-47-35**

Сайт: [www.soni-ta.uz](http://www.soni-ta.uz) e-mail: [info@soni-ta.uz](mailto:info@soni-ta.uz)